**Moon Satellite**

**for Only Watch 2019**

 Genève, le 23 septembre 2019

**Moon Satellite**

**For Only Watch 2019**

Fiche Technique

Nom : Moon Satellite for Only Watch 2019

Référence : OW19

Fonctions : Heures satellite, Minutes, Indication des phases de lune sphérique à 6h

Mouvement : DB2105

Type : Calibre mécanique à remontage manuel

Réglages : Par la couronne (3 positions) pour l’armage, la mise à l’heure et la phase de lune sphérique

***Caractéristiques techniques du calibre DBUR2105***

Nombre de composants : 336

Empierrage : 37 rubis

Diamètre : 30 mm

Réserve de marche : 4 jours, assurée par un double barillet autorégulateur *Innovation De Bethune (2004)*

Spécificités : Indication des heures satellite sur triple platines en ARCAP ; satellites en aluminium montés sur croix de Genève. Index SuperLuminova peints main.

 Concept URWERK

 Balancier en titane avec inserts en or gris, optimisé pour les changements de température et la pénétration dans l’air - *Innovation De Bethune (2016)*

 Spiral « De Bethune » avec courbe terminale plate

 *Brevet De Bethune (2006)*

Roue d’échappement en silicium

Indication des phases de lune sphérique avec une précision de 1 jour lunaire tous les 122 ans

*Brevet De Bethune (2004)*

 Système triple pare-chute d’absorption des chocs

 *Innovation De Bethune (2005)*

Fréquence : 28'800 alternances/heure

Décorations : Couvres platine et pont de barillet poli miroir

 Barillets colimaçonnés à la main

 Aciers anglés, polis main

***Boîtier et bracelet***

Matière de la boîte : Titane grade 5 poli

Largeur de la boîte : 43 mm

Épaisseur de la boîte : 13.3 mm

Cornes : Berceaux mobiles courts ou longs en titane grade 5 polis Brevet De Bethune (2006)

Glace : Saphir (dureté 1 800 Vickers), avec double traitement antireflet

Fond : Fond vissé en titane grade 5 poli et ouvert sur un Glace saphir (dureté 1 800 Vickers) avec double traitement antireflet

Etanchéité : 3 ATM

Bracelet : Cuir alligator extra-souple doublé alligator

Boucle : Boucle et ardillon en titane grade 5 poli